PRZEDMIAR ROBÓT
ZADANIE 1.    Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1309G 

odc. Maszewko – Roszczyce 
od km 6+300 do 7+530 długości 1,230km 
	Lp
	Opis robót 
	Jm
	Ilość

	
	1. Jezdnia
	
	

	1
	 Oczyszczenie  i skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 

od km 6+300 do km 7+530    1230mb x 5,0m
	m2
	6 150

	2
	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC11/S grub. 3cm  z transportem mieszanki w miejsce wbudowania
(6150m2 x 0,075Mg/m2)
	m2
	6150

	
	2. Pobocza 
	
	

	3
	Zabezpieczenie krawędzi jezdni przez uzupełnienie poboczy ziemnych humusem przy krawędzi jezdni 
2 x 1230mb x 0,75m
	m2
	1845


