PRZEDMIAR ROBÓT
ZADANIE 2.    Przebudowa nawierzchni jezdni  drogi powiatowej nr 1309G 
odc. Zdrzewno – Maszewko 

od km 7+550 do km 8+790 długości: 1,240km 
	Lp
	Opis robót 
	Jm
	Ilość

	
	1. Jezdnia
	
	

	1
	 Oczyszczenie  i skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 

od km 7+550 do km 8+790    1240mb x 5,0m
	m2
	6 200

	2
	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC11/S grub. 3cm  z transportem mieszanki w miejsce wbudowania
(6 200m2 x 0,075Mg/m2) 
	m2
	6 200

	
	2. Pobocza 
	
	

	3
	Zabezpieczenie krawędzi jezdni przez uzupełnienie poboczy ziemnych humusem przy krawędzi jezdni 
2 x 1240mb x 0,75m
	m2
	1 860


