OPIS  TECHNICZNY 

Przebudowa nawierzchni jezdni  drogi powiatowej nr 1325G

ul. Małoszycka w granicach m. Lęborka 

na długości 0,600km
1. Stan istniejący 

Przebudowa nawierzchni jezdni obejmuje odcinek  drogi powiatowej nr 1325G 
na długości 0,600km o szerokości jezdni 4,0m.

Na ww. odcinku występują liczne spękania i ubytki nawierzchni. Jezdnia jest zniszczona. 

Pas drogowy posiada szerokość od 10,0m ÷ 15,0m.

Spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostych jest daszkowy od 1,5% do 2,5%
W profilu podłużnym droga posiada spadki od 0,5% do 1,5%.

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe poprzez system rowów przydrożnych.


Istniejące  rowy przydrożne są zamulone.
2. Zakres przebudowy 
Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1325G na w/w odcinku będzie polegała na dokładnym czyszczeniu jezdni, zwłaszcza jej krawędzi, sprysku istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 oraz ułożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej  3cm  (75kg/m2)
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-bitumicznej dla warstwy ścieralnej dla 

kategorii ruchu KR 2 zgodnie ze specyfikacją  WT2 
Droga w planie, przekroju poprzecznym i profilu podłużnym zachowa swoje istniejące 
parametry.

Na szerokości 0,5m obustronnie zabezpieczyć krawędzie jezdni mieszanką optymalną, na pozostałej szerokości pobocza ziemnego (szer.1,0m) ścinka z nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, na grubość ścinania 10cm  oraz odmulenie rowu przydrożnego na głęb. 20cm. 

