PRZEDMIAR ROBÓT
ZADANIE 3.    Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1325G 

ul. Małoszycka w granicach miasta Lęborka 
na długości 0,600km 
	Lp
	Opis robót 
	Jm
	Ilość

	
	1. Jezdnia
	
	

	1
	 Oczyszczenie  i skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 

600mb x 4,0m
	m2
	2 400

	2
	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC11/S  grub. 3cm  z transportem mieszanki w miejsce wbudowania
(2 400m2 x 0,075Mg/m2) 
	m2 
	2400

	
	2. Pobocza 
	
	

	3
	Zabezpieczenie krawędzi jezdni  obustronnie mieszanką optymalną na szer. 0,5m 
2 x 600mb x 0,5m
	m2
	600

	4
	Ścinka poboczy na szer.1,0m ,śred. grub. ścinania 10cm 
	m2 
	1 200

	5 
	Odmulenie rowu przydrożnego na śred. głębokość 20cm 
	mb 
	1 200


