











załącznik nr 1
Specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1

1) Serwer plików NAS – sztuk 1
przykładowe urządzenie spełniające wymagania minimalne - QNAP
	Lp.
	Konfiguracja minimalna

	1.
	Częstotliwość procesora
	800 MHz

	2.
	Pamięć
	256 MB DDR RAM

	3.
	Ilość kieszeni do montażu dysków twardych 
	4

	4.
	Interfejs dysku twardego 
	Serial ATA

	5.
	Format szerokości dysku twardego
	3.5 cala

	6.
	Interfejs LAN
	10/100/1000 MBit/s

	7.
	Złącza zewnętrzne
	2x eSATA, 4x USB, 2x RJ-45

	8.
	Zarządzanie serwerem
	telnet
www

	9.
	Obsługa systemu plików
	FAT, NTFS, EXT3, EXT4

	10.
	Wspierane systemy operacyjne
	Ms Windows 2000/2003/XP/Vista
Mac OS X

Unix/Linux

	11.
	Zarządzanie dyskami
	RAID 0/1/5/6/
S.M.A.R.T

	12.
	Gwarancja
	24 miesiące

	13.
	Deklaracja producenta urządzenia potwierdzająca spełnianie przez sprzęt
norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE]


2) Dysk twardy – sztuk 4
przykładowe urządzenie spełniające wymagania minimalne to WD Caviar Black 1 TB WD1001FALS 32MB cache SATA-II
	Lp.
	Konfiguracja minimalna

	1.
	Format szerokości
	3,5 cala

	2.
	Typ
	magnetyczny

	3.
	Pojemność
	1000.00 GB

	4.
	Interfejs
	Serial ATA

	5.
	Wersja interfejsu
	Serial ATA/300

	6.
	ilość talerzy
	3 szt.

	7.
	prędkość obrotowa
	7200.00 obr./min.

	8.
	pamięć cache
	32 MB

	9.
	średni czas dostępu
	8.00 ms

	10.
	Gwarancja
	5 lat

	11.
	Deklaracja producenta urządzenia potwierdzająca spełnianie przez urządzenie
norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE]


3) Komputer typ A – sztuk 2
	Lp.
	Konfiguracja minimalna

	1.
	Rodzaj obudowy
	Midi Tower

	2.
	Zasilacz
	400 W ATX

	3.
	Rodzaj procesora
	Procesor dwurdzeniowy

	4.
	Częstotliwość procesora
	3,06 GHz

	5.
	Częstotliwość szyny FSB
	1333/1066/800 MHz FSB

	6.
	Pojemność i rodzaj pamięci
	2x 2GB 1066MHz

	7.
	Karta graficzna
	1GB, (PCI-E), HDMI, DVI

	8.
	Karta dzwiękowa
	zintegrowana, 8-kanałowa

	9.
	Karta sieciowa
	Zintegrowana, 10/100/1000 Mbit

	10.
	Dysk twardy
	500GB, 32MB cache, SATA-II

	11.
	Napęd CD
	nagrywarka DVD+/-RW

	12.
	Złącza rozszerzeń
	1x Złącze PCI Expressx16(2.0)

2x PCI

4x PCI Express x1

	13.
	Wewnętrzne złącza wejścia/wyjścia
	1 złącze zasilania 24-pin ATX

1 złącze zasilania 4-pin ATX 12V

1 x CD in

1 x złącze dla czujnika otwarcia obudowy

1 x COM

1 złącze wentylatora procesora

1 x FDD

1 złącze front panel audio

1 złącze front panel

1 x IDE

1 Złącze pinowe LPT

1 złącze wentylatora zasilacza

1 złącze power LED

1 x SPDIF in

1 x SPDIF out

2 złącza wentylatora procesora

2 x USB 2.0/1.1

6 złącz SATA 3Gb/s

	14.
	Złącza wejścia/wyjścia na tylnym panelu
	1x RJ45 LAN

1x wyjście cinch SPDIF

1x optyczne wyjście SPDIF

6x złącze audio (Line In / Line Out / MIC In / Surround Speaker Out(Rear Speaker Out) / Center/Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out)

8x USB 2.0/1.1

2x PS/2 (klawiatura/mysz)

	15.
	Klawiatura
	PS2, QWERTY, czarna

	16.
	Mysz
	PS2, laserowa, czarna

	Monitor

	17.
	przekątna
	22.00 cali

	18.
	rozdzielczość nominalna
	1680 x 1050 piksele

	19.
	kontrast
	10000:1

	20.
	jasność
	300 cd/m²

	21.
	maks. częst. odchylania pionowego
	75.00 Hz

	22.
	maks. częst. odchylania poziomego
	80.00 kHz

	23.
	wielkość plamki
	0.28 mm

	24.
	czas reakcji plamki
	2.00 ms

	25.
	spełniane normy jakościowe
	TCO 2003

TUV-GS

Energy Star

	26.
	kolor obudowy
	czarny

	27.
	Gwarancja
	24 miesiące

	28.
	Deklaracja producenta zestawu komputerowego potwierdzająca spełnianie przez sprzęt komputerowy norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE]


4) Komputer typ B – sztuk 1
	Lp.
	Konfiguracja minimalna

	1.
	Rodzaj obudowy
	Midi Tower

	2.
	Zasilacz
	400 W ATX

	3.
	Rodzaj procesora
	Procesor dwurdzeniowy

	4.
	Częstotliwość procesora
	3,20 GHz

	5.
	Częstotliwość szyny FSB
	1333/1066/800 MHz FSB

	6.
	Pojemność i rodzaj pamięci
	2x 2GB 1333MHz

	7.
	Karta graficzna
	1GB, (PCI-E), HDMI, DVI

	8.
	Karta dzwiękowa
	zintegrowana, 8-kanałowa

	9.
	Karta sieciowa
	Zintegrowana, 10/100/1000 Mbit

	10.
	Dysk twardy
	500GB, 32MB cache, SATA-II

	11.
	Napęd CD
	nagrywarka DVD+/-RW

	12.
	Złącza rozszerzeń
	Slot 1x PCI Express x 16 (x16)

1 złącze PCI Express x 16 (x4)2x PCI

2 złącza PCI Express x1

	13.
	Wewnętrzne złącza wejścia/wyjścia
	1 złącze zasilania 24-pin ATX

1 złącze zasilania 8-pin 12V

1 x CD in

1 x zworka kasująca CMOS

1 x COM

1 złącze wentylatora procesora

1 x FDD

1 złącze pinowe front audio

1 złącze front panel

1 x IDE

1 Złącze pinowe LPT

1 złącze wentylatora zasilacza

1 x SPDIF in

1 x SPDIF out

2 złącza wentylatora procesora

2 x USB 2.0/1.1

8 x SATA 3Gb/s

	14.
	Złącza wejścia/wyjścia na tylnym panelu
	10 x USB 2.0/1.1

1 x PS/2 port klawiatury

1 port myszy PS/2

1 x RJ45 LAN

1 x wyjście cinch SPDIF

1 x optyczne wyjście SPDIF

6 x złącze audio (Line In / Line Out / MIC In / Surround Speaker Out(Rear Speaker Out) / Center/Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out)

	15.
	Klawiatura
	PS2, QWERTY, czarna

	16.
	Mysz
	PS2, laserowa, czarna

	Monitor

	17.
	przekątna
	22.00 cali

	18.
	rozdzielczość nominalna
	1680 x 1050 piksele

	19.
	kontrast
	10000:1

	20.
	jasność
	300 cd/m²

	21.
	maks. częst. odchylania pionowego
	75.00 Hz

	22.
	maks. częst. odchylania poziomego
	80.00 kHz

	23.
	wielkość plamki
	0.28 mm

	24.
	czas reakcji plamki
	2.00 ms

	25.
	spełniane normy jakościowe
	TCO 2003

TUV-GS

Energy Star

	26.
	kolor obudowy
	czarny

	27.
	Gwarancja
	24 miesiące

	28.
	Deklaracja producenta zestawu komputerowego potwierdzająca spełnianie przez sprzęt komputerowy norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE]


5) Oprogramowanie systemowe – sztuk 3
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia

	1.
	Ms Windows 7 Professional PL OEM 64-bit


6) Oprogramowanie – sztuk 2
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia

	1.
	Ms Office Basic 2007 W32 PL OEM


7) Oprogramowanie – sztuk 1
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia

	1.
	Ms Office Professional 2007 W32 PL OEM


8) Zasilacz UPS typ A – sztuk 2
przykładowe urządzenie spełniające wymagania minimalne to Ever  Pro 500 CDS 

	Lp.
	Konfiguracja minimalna

	1.
	Moc wyjściowa (pozorna/czynna)
	500VA/300W

	Praca sieciowa

	2.
	Napięcie wejściowe
	~230V ± 2%

	3.
	Częstotliwość napięcia wejściowego
	45 - 55Hz ± 1Hz

	4.
	Zakres napięcia wyjściowego
	~184 - 264V ± 2%

	5.
	Progi przełączania sieć- UPS
	~184V / 264V ± 2%

	6.
	Czas przełączenia na UPS
	<3 ms

	7.
	Filtracja napięcia wyjściowego
	filtr przeciwzakłóceniowy RFI-EMI / tłumik warystorowy

	Praca przerwowa (bateryjna)

	8.
	Napięcie wyjściowe
	~230V ± 5%

	9.
	Częstotliwość napięcia wyjściowego
	50Hz ± 1Hz

	10.
	Kształt napięcia wyjściowego
	sinus

	11.
	Progi przełączania: UPS – sieć
	~189V / 259V ± 2%

	12.
	Czas przełączania UPS - sieć
	0 ms

	13.
	Filtracja napięcia wyjściowego
	LC

	14.
	Czas podtrzymania P 0,8max / P 0,5max
	5/18 min

	15.
	Pojemność akumulatora
	1 x 12V 5Ah

	16.
	Czas ładowania UPS
	5h

	Wyposażenie

	17.
	Ilość i typ gniazd wyjściowych
	2x PL

	18.
	Sygnalizacja
	akustyczna / optyczna

	19.
	Ochrona przed prądem przetężeniowym
	bezpiecznik topikowy

	20.
	Gwarancja
	3 lata

	21.
	Deklaracja producenta urządzenia potwierdzająca spełnianie przez urządzenie
norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE]


9) Zasilacz UPS typ B – sztuk 1 
przykładowe urządzenie spełniające wymagania minimalne to Ever  Pro 700 CDS 

	Lp.
	Konfiguracja minimalna

	1.
	Moc wyjściowa (pozorna/czynna)
	700VA/420W

	Praca sieciowa

	2.
	Napięcie wejściowe
	~230V ± 2%

	3.
	Częstotliwość napięcia wejściowego
	45 - 55Hz ± 1Hz

	4.
	Zakres napięcia wyjściowego
	~184 - 264V ± 2%

	5.
	Progi przełączania sieć- UPS
	~184V / 264V ± 2%

	6.
	Czas przełączenia na UPS
	<3 ms

	7.
	Filtracja napięcia wyjściowego
	filtr przeciwzakłóceniowy RFI-EMI / tłumik warystorowy

	Praca przerwowa (bateryjna)

	8.
	Napięcie wyjściowe
	~230V ± 5%

	9.
	Częstotliwość napięcia wyjściowego
	50Hz ± 1Hz

	10.
	Kształt napięcia wyjściowego
	sinus

	11.
	Progi przełączania: UPS – sieć
	~189V / 259V ± 2%

	12.
	Czas przełączania UPS - sieć
	0 ms

	13.
	Filtracja napięcia wyjściowego
	LC

	14.
	Czas podtrzymania P 0,8max / P 0,5max
	6/12 min

	15.
	Pojemność akumulatora
	1 x 12V 7Ah

	16.
	Czas ładowania UPS
	7h

	Wyposażenie

	17.
	Ilość i typ gniazd wyjściowych
	2x PL

	18.
	Sygnalizacja
	akustyczna / optyczna

	19.
	Ochrona przed prądem przetężeniowym
	bezpiecznik topikowy

	20.
	Gwarancja
	3 lata

	21.
	Deklaracja producenta urządzenia potwierdzająca spełnianie przez urządzenie

norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE]


10) Drukarka typ A – sztuk 6
przykładowe urządzenie spełniające wymagania minimalne to HP LJ P1006
	Lp.
	Konfiguracja minimalna

	1.
	Technologia druku
	Druk laserowy

	2.
	Szybkość procesora
	266 MHz

	3.
	Pamięć
	8 MB

	4.
	Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4)
	Do 16 str./min

	5.
	Wydruk pierwszej strony w czerni
	W ciągu  9 s

	6.
	Jakość druku w czerni
	Do 600 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość wyjściowa 1200 dpi)

	7.
	Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)
	Do 5000 stron

	8.
	Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie
	250 – 1500

	9.
	Obsługiwane systemy operacyjne
	System Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32- lub 64-bitowy), dostosowany do systemu Windows Vista®; Mac OS X v 10.3, Mac OS X v 10.4, Mac OS X v 10.5

	10.
	Łączność
	USB Hi-Speed (zgodne z USB 2.0)

	Obsługa papieru

	11.
	liczba podajników papieru
	1 (oraz podajnik na 10 arkuszy z priorytetem poboru)

	12.
	Standardowy podajnik papieru
	Podajnik na 150 arkuszy, podajnik z priorytetem poboru na 10 arkuszy

	13.
	Standardowy odbiornik papieru
	Odbiornik papieru na 100 arkuszy 

	14.
	Druk dwustronny
	Ręczny (z obsługą przez sterownik)

	15.
	Obsługiwane formaty nośników
	A4, A5, A6, B5, pocztówki, koperty (C5, DL, B5)

	16.
	Niestandardowe wymiary nośników
	Podajnik główny: 147 x 211 do 216 x 356 mm; podajnik na 10 arkuszy z priorytetem poboru: Od 76 x 127 do 216 x 356 mm

	17.
	Nośniki
	Papier (laser, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, folia transparentna, pocztówki

	18.
	Gramatura nośników (wg ścieżki podawania papieru)
	Podajnik na 150 arkuszy: 60 – 163 g/m²; podajnik na 10 arkuszy z priorytetem poboru: 60 – 163 g/m²

	19.
	Informacje dodatkowe
	Dołączone płyty z oprogramowaniem i sterownikami

	20.
	Gwarancja
	12 miesięcy

	21.
	Deklaracja producenta drukarki potwierdzająca spełnianie przez drukarkę
norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE]


11) Drukarka Typ B – sztuk 1
przykładowe urządzenie spełniające wymagania minimalne to OKI B430DN

	Lp.
	Konfiguracja minimalna

	1.
	Maks. rozmiar nośnika
	A4

	2.
	Technologia druku
	druk cyfrowy LED czarno-biały

	3.
	Szybkość druku
	28 str./min.

	4.
	Pamięć - standard / maksymalnie
	64MB / 320MB

	5.
	Czas pierwszego wydruku
	Poniżej 5,5 sekund

	6.
	Szybkość procesora
	297 MHz

	7.
	Rozdzielczość
	Rzeczywista 1200 x 1200 dpi

	8.
	Czcionki
	PCL: 87 czcionek skalowalnych

136 czcionek PostScript

2 czcionki bitmapowe

OCR A/B

czcionki igłowe: Epson FX PPR
Kody kreskowe: 12 typów jednowymiarowych o 28 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Customer barcode, USPS Zip Barcode

	9.
	Wydajność
	max. 70 000 stron/miesiąc

średnio: 3000 stron/miesiąc

	10.
	Obsługiwane nośniki
	papier A4, A5, A6, B5, letter

koperty (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5, C6)

	11.
	Gramatura papieru (podajnik 1 i 2)
	60 - 120 g/m2

	12.
	Gramatura papieru (duplex)
	60 - 105 g/m2

	13.
	Gramatura papieru (podajnik wielofunkcyjny)
	60 - 163 g/m2

	14.
	Pojemność podajnika papieru
	250 arkuszy 80 g/m2 (podajnik podstawowy)

530 arkuszy 80 g/m2 (podajnik opcjonalny)

50 arkuszy w podajniku uniwersalnym (80 g/m2)

	15.
	Pojemność tacy odbiorczej
	150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu

	16.
	Drukowanie dwustronne
	Automatyczne (duplex)

	17.
	Złącza zewnętrzne
	USB 2.0 Full Speed

Równoległy IEEE1284 (LPT)

10/100 BaseTX Ethernet

	18.
	Języki opisu strony drukarki
	PCL5e

PCL6

Epson FX

IBM ProPrinter

PostScript 3

	19.
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Ms Windows 2000/XP/2k3/Vista
Unix/Linux

Mac OS X

	20.
	Informacje dodatkowe
	Dołączone płyty z oprogramowaniem i sterownikami

	21.
	Gwarancja
	24 miesiące

	22.
	Deklaracja producenta drukarki potwierdzająca spełnianie przez drukarkę

norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE]


Zadanie nr 2
1) Skaner – sztuk 1 
przykładowe urządzenie spełniające wymagania minimalne to  HP Scanjet N6310

	Lp.
	Konfiguracja minimalna

	1.
	Typ skanera
	Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów

	2.
	Optyczna rozdzielczość skanowania
	Do 2400 dpi

	3.
	Cykl pracy (dobowy)
	Do 500 stron

	4.
	Kodowanie koloru
	48-bitowa

	5.
	Poziomy skali szarości
	256

	6.
	Wykrywanie sklejonych stron
	Tak, długość

	7.
	Pojemność automatycznego podajnika papieru
	Standardowo, 50 arkuszy (75 g/m²)

	8.
	Prędkość skanowania (automatyczny podajnik dokumentów, A4)
	Do 15 str./min / 6 obrazów/min

	9.
	Adapter do folii
	Wbudowana przystawka do przeźroczy; dwa slajdy 35 mm lub trzy klatki negatywu 35 mm

	10.
	Prędkość skanowania
	Dokument w formacie Letter do pliku PDF (300 dpi, kolorowy, edytowalny tekst): około 34 s; Dokument w formacie Letter do pliku PDF z możliwością przeszukiwania tekstu (300 dpi, kolorowy, możliwość przeszukiwania tekstu): około 40 s; Dokument w formacie Letter do wiadomości e-mail (300 dpi, kolorowy, edytowalny tekst w pliku PDF jako załącznik wiadomości e-mail): około 38 s; Zdjęcie w formacie 10 x 15 cm (4 x 6 cali) do pliku (200 dpi, 24-bitowy kolor, format jpg): około 25 s

	11.
	Maks. format skanowania (skaner płaski)
	216 x 292 mm

	12.
	Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów)
	216 x 356 mm

	13.
	Min format skanowania (skaner płaski)
	Skaner płaski: bez ograniczenia minimalnej wielkości, automatyczny podajnik dokumentów: 148 x 148 mm

	14.
	Nośniki
	Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, karty (indeksowe, okolicznościowe), obiekty 3D

	15.
	Gramatura nośnika (automatyczny podajnik papieru)
	od 50 do 220 g/m2

	16.
	Format pliku zawierającego zeskanowany obraz
	PDF, PDF z możliwością wyszukiwania danych, JPG, BMP, TIFF, skompresowany TIFF, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX, GIF

	17.
	Standardowe rozwiązania komunikacyjne
	Hi-Speed USB 2.0

	18.
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Ms Windows 2000/XP/2k3/Vista/7

Mac OS X

	19.
	Informacje dodatkowe
	Dołączone płyty z oprogramowaniem i sterownikami

	20.
	Gwarancja
	12 miesięcy

	21.
	Deklaracja producenta skanera potwierdzająca spełnianie przez skaner
norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE]


2) Oprogramowanie systemowe – sztuk 1
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia

	1.
	Ms Windows 7 Professional PL OEM 64-bit


