SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW

                     Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G długości 10,780km

        na trasie Szczenurze – granica Powiatu Lęborskiego
1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1306G długości 3,000km na trasie Szczenurze – granica Powiatu Lęborskiego
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne są stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.


Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami pkt 1.2. ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych ST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:

· rozebraniem nawierzchni bitumicznej

-     rozebranie podbudowy z kamienia narzutowego

      krawężników betonowych na ławie betonowej,

-     rozebranie obrzeży betonowych

· chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej,

· przepustów betonowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Określenia podstawowe


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do rozbiórki


Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg i przepustów może być wykorzystany sprzęt podany poniżej:

· ładowarki,

· samochody ciężarowe,

· młoty pneumatyczne,

· piły mechaniczne,

· frezarki nawierzchni,

· koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki


Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wszystkie materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania (destrukt z nawierzchni, krawężniki, płytki chodnikowe) stanowią własność Zamawiającego i będą dostarczone w miejsce wskazane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych


Roboty rozbiórkowe wykonane będą ręcznie przy użyciu młotów pneumatycznych, pił mechanicznych i innego sprzętu pomocniczego. Rozbiórka nawierzchni wykonana będzie mechanicznie przy użyciu frezarek i sprzętu pomocniczego. W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić warunki określone w ST 452-3.4 „Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno”. Rozbiórka przepustów wykonywana będzie mechanicznie przy użyciu koparek i sprzętu pomocniczego.


Wszystkie doły należy wypełnić warstwami odpowiedniego gruntu do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-02.00.01 „Roboty ziemne – wymagania ogólne”.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych


Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.


Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.01 „Roboty ziemne – wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i przepustów jest:

· dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),

· dla krawężnika - m (metr),

· dla przepustów i ich elementów


a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny),


b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr).

8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania robót związanych z rozbiórką nawierzchni, krawężników i przepustów obejmuje:

· wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

· rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej,

· rozebranie krawężników  i obrzeży betonowych,

· rozebranie chodników z płytek kostki brukowej betonowej,

· odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp.,

· rozebranie elementów przepustu,

· przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,

· załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

· wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

· utylizacja materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

