Z E S T A W I E N I E      

                        Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G długości 10,780km

                  na trasie Szczenurze – granica Powiatu Lęborskiego
m. Szczenurze

TABELA NR 6

	Lp
	km
	Koryto 

m2
	Podbudowa

grub.20cm

m2
	Kostka

„8”

m2
	Krawężnik

najazdowy

mb
	Krawęż.

wtopiony

mb

	WJAZDY i FURTKI

	m. Szczenurze Str.L

	1
	3+030
	8,60
	6,60
	6,60
	6,50
	7,50

	2
	3+045
	8,60
	6,60
	6,60
	6,50
	7,50

	3
	3+075
	8,60
	6,60
	6,60
	6,50
	7,50

	4
	3+250
	5,70
	3,90
	3,90
	6,50
	7,00

	5
	3+280
	5,70
	3,90
	3,90
	650
	7,00

	6
	3+312
	5,70
	3,90
	3,90
	6,50
	7,00

	7
	3+334
	5,70
	3,90
	3,90
	6,50
	7,00

	8
	3+385
	8,10
	6,20
	6,20
	6,50
	7,50

	9
	3+447
	8,10
	6,20
	6,20
	6,50
	7,50

	10
	3+600
	11,10
	8,90
	8,90
	6,50
	8,50

	11
	3+640
	11,10
	8,90
	8,90
	6,50
	8,50

	12
	3+667
	11,10
	8,90
	8,90
	6,50
	8,50

	13
	3+765
	10,10
	8,00
	8,00
	6,50
	8,50

	14
	3+965
	7,60
	5,80
	5,80
	6,50
	6,50

	15
	3+990
	7,60
	5,80
	5,80
	6,50
	6,50

	16
	4+076
	9,60
	7,60
	7,60
	6,50
	7,50

	
	RAZEM LEWA
	133,00
	101,70
	101,70
	104,00
	120,00


	
	
	
	
	
	
	

	m. Szczenurze   str.P

	17
	3+033
	8,60
	6,70
	6,70
	6,50
	7,50

	18
	3+100
	8,60
	6,70
	6,70
	6,50
	7,50

	19
	3+124
	8,60
	6,70
	6,70
	6,50
	7,50

	20
	3+753
	9,60
	7,60
	7,60
	6,50
	7,50

	21
	3+856
	7,70
	5,80
	5,80
	6,50
	6,50

	22
	3+892
	8,60
	6,70
	6,70
	6,50
	7,00

	23
	3+908
	8,60
	6,70
	6,70
	6,50
	7,00

	24
	4+000
	8,60
	6,70
	6,70
	6,50
	7,00

	
	RAZEM PRAWA
	68,90
	53,60
	53,60
	52,00
	57,50

	
	Ogółem
	201,90
	155,30
	155,30
	156,00
	177,50


TABELA NR 7

	WJAZDY 

	m. Szczenurze  str.L

	20
	3+095
	7,10
	5,40
	5,40
	5,50
	6,50

	21
	3+200 bitum.7,5m2
	
	
	
	
	

	22
	3+218
	6,30
	4,70
	4,70
	5,50
	5,50

	23
	3+350
	4,70
	3,30
	3,30
	5,50
	6,00

	24
	3+408 2x
	11,80
	9,10
	9,10
	9,00
	10,00

	25
	3+428
	6,70
	5,10
	5,10
	5,50
	6,50

	26
	3+475
	5,10
	3,70
	3,70
	5,50
	5,50

	27
	3+485
	5,10
	3,70
	3,70
	5,50
	5,50

	28
	3+520
	4,90
	4,40
	4,40
	5,50
	6,00

	29
	3+560
	4,90
	4,40
	4,40
	5,50
	6,50

	30
	3+716
	8,20
	6,50
	6,50
	5,50
	7,50

	31
	3+745
	5,90
	4,40
	4,40
	5,50
	6,00

	32
	4+053
	7,80
	6,10
	6,10
	5,50
	6,50

	33
	4+120
	7,80
	6,10
	6,10
	5,50
	7,50

	34
	4+155
	7,80
	6,10
	6,10
	5,50
	7,50

	
	RAZEM  LEWA 
	94,10
	73,00
	73,00
	80,50
	93,00

	m. Szczenurze  str.P

	35
	3+778 bitum.9,5m2
	
	
	
	
	

	36
	3+835
	7,10
	5,40
	5,40
	5,50
	6,50

	37
	3+995
	7,10
	5,40
	5,40
	5,50
	6,50

	
	RAZEM PRAWA 
	14,20
	10,80
	10,80
	11,00
	13,00

	38-45
	WJAZDY PRZEZ CHODNIK str.P 

8 szt 
	47,00
	47,00
	43,00
	44,00
	28,00

	
	OGÓŁEM 
	155,30
	130,80
	126,80
	135,50
	134,00


TABELA NR 8


	ZJAZDY :  leśne, na drogi gminne i na pola

	
	Przepust ø400 dług.
	Rodz. zjazd
	km
	Wymiary

szer/dług./R.wyok

[m]
	Koryto

grub.20cm
	Podbudowa 

grub.20cm
	Warstwa wiążąca

grub.4cm
	Warstwa ścieralna

grub.4cm

	1
	-
	P.g.
	3+070
	3,5/4,0/3,0
	19,50
	19,50
	18,30
	18,00

	2
	-
	L.g.
	3+177
	3,5/3,0/3,0
	15,70
	15,70
	14,80
	14,50

	3
	-
	P.g.
	3+522bruk
	5,0/5,0/5,0
	-
	-
	36,20
	35,80

	4
	-
	L.g.
	3+659
	3,5/3,0/3,0
	15,70
	15,70
	14,20
	14,50

	5
	-
	P.g.
	3+735
	5,0/5,0/5,0
	37,80
	37,80
	36,20
	35,80

	6
	-
	L.g.
	3+900
	5,0/5,0/5,0
	37,80
	37,80
	36,20
	35,80

	7
	-
	P.g.
	4+030
	3,5/3,0/3,0
	15,70
	15,70
	14,80
	14,50

	8
	6,00
	P.g.
	4+170
	3,5/4,0/3,0
	15,60
	19,60
	18,30
	18,00

	9
	6,00
	P.g.
	4+385
	3,5/4,0/3,0
	19,60
	19,60
	18,30
	18,00

	10
	-
	L.g.
	4+428
	3,5/4,0/3,5
	19,60
	19,60
	18,30
	18,00

	11
	-
	P.g.
	4+446
	3,5/4,0/3,5
	19,60
	19,60
	18,30
	18,00

	12
	-
	L.g.
	5+058
	5,0/5,0/5,0
	37,80
	37,80
	36,20
	35,80

	13
	-
	P.g.
	5+241
	3,5/4,0/3,5
	19,60
	19,60
	18,30
	18,00

	14
	-
	P.g.
	5+428
	3,5/4,0/3,5
	19,60
	19,60
	18,30
	18,00

	15
	-
	P.g.
	5+518
	3,5/4,0/3,5
	19,60
	19,60
	18,30
	18,00

	16
	-
	L.g.
	5+520
	3,5/4,0/3,5
	19,60
	19,60
	18,30
	18,00

	17
	6,00
	P.leś.
	5+840
	3,5/4,0/3,5
	19,60
	19,60
	18,30
	18,00

	18
	6,00
	L.g.
	5+982
	3,5/4,0/3,5
	19,60
	19,60
	18,30
	18,00

	19
	6,00
	P.łąk.
	6+070
	3,5/4,0/3,5
	19,60
	19,60
	18,30
	18,00

	20
	6,00
	P.łąk.
	6+152
	3,5/4,0/3,5
	19,60
	19,60
	18,30
	18,00

	21
	6,00
	L.g.
	6+410
	3,5/4,0/3,5
	19,60
	19,60
	18,30
	18,00

	22
	6,00
	P.g.
	6+642
	3,5/4,0/3,5
	19,60
	19,60
	18,30
	18,00

	23
	-
	P.g.
	6+774
	3,5/4,0/3,5
	19,60
	19,60
	18,30
	18,00

	24
	-
	P.g.
	7+064
	3,5/4,0/3,5
	19,60
	19,60
	18,30
	18,00

	25
	-
	P.g.
	7+228
	5,0/5,0/5,0
	37,80
	37,80
	36,20
	35,80

	26
	-
	L.g.
	7+411bruk.
	5,5/5,0/5,0
	-
	-
	38,30
	38,30

	27
	-
	L.g.
	7+582bit.
	4,0/10,0/5,0
	-
	-
	50,80
	50,80

	28
	-
	P.g.
	7+608
	5,0/10,0/5,0
	64,80
	64,80
	61,60
	60,80

	29
	-
	L.pol.
	7+808
	3,5/5,0/3,0
	23,50
	23,50
	21,90
	21,50

	30
	-
	L.leś.
	8+168
	3,5/5,0/3,0
	23,50
	23,50
	21,90
	21,50

	31
	-
	P.leś.
	8+200
	3,5/5,0/3,0
	23,50
	23,50
	21,90
	21,50

	32
	6,00
	P.cmen
	8+300
	3,5/5,0/3,0
	23,50
	23,50
	21,90
	21,50

	33
	6,00
	P.leś.
	8+608
	3,5/5,0/3,0
	23,50
	23,50
	21,90
	21,50

	34
	-
	L.leś.
	8+960
	3,5/5,0/3,0
	23,50
	23,50
	21,90
	21,50

	35
	-
	P.leś.
	9+108
	3,5/5,0/3,0
	23,50
	23,50
	21,90
	21,50

	36
	-
	P.leś.
	9+351
	3,5/5,0/3,0
	23,50
	23,50
	21,90
	21,50

	37
	-
	L.g.
	9+394bruk.
	3,5/5,0/3,0
	23,50
	23,50
	21,90
	21,50

	38
	-
	P.leś.
	9+516
	3,5/5,0/3,0
	23,50
	23,50
	21,90
	21,50

	39
	-
	L.leś.
	9+664
	3,5/4,0/3,0
	19,60
	19,60
	18,30
	18,00

	40
	-
	P.leś.
	9+784
	5,0/5,0/5,0
	37,80
	37,80
	36,20
	35,80

	41
	-
	L.g.
	9+838
	3,5/4,0/3,0
	19,60
	19,60
	18,30
	18,00

	42
	-
	L.g.
	10+592
	5,0/5,0/5,0
	37,80
	37,80
	36,20
	35,80

	43
	-
	P.pol.
	10+851
	3,5/5,0/3,0
	23,50
	23,50
	21,90
	21,50

	44
	-
	L.leś.
	10+904
	3,5/4,0/3,0
	19,60
	19,60
	18,30
	18,00

	45
	-
	L.leś.
	10+972
	3,5/3,5/3,0
	15,70
	15,70
	14,80
	14,50

	46
	-
	P.pol.
	11+113
	3,5/5,0/3,0
	23,50
	23,50
	21,90
	21,50

	47
	-
	P.leś.
	11+673
	3,5/5,0/3,0
	23,50
	23,50
	21,90
	21,50

	48
	-
	P.leś.
	12+112
	3,5/5,0/3,0
	23,50
	23,50
	21,90
	21,50

	49
	-
	L.leś.
	12+621
	3,5/5,0/3,0
	23,50
	23,50
	21,90
	21,50

	50
	-
	L.leś.
	12+957
	3,5/5,0/3,0
	23,50
	23,50
	21,90
	21,50

	51
	-
	L.leś.
	13+225
	3,5/4,0/3,0
	19,60
	19,60
	18,30
	18,00

	52
	-
	P.leś.
	13+266
	3,5/4,0/3,0
	19,60
	19,60
	18,30
	18,00

	53
	-
	L.leś.
	13+274
	3,5/4,0/3,0
	19,60
	19,60
	18,30
	18,00

	54
	
	Wj.bit.
	3+200
	
	
	
	
	7,50

	55
	
	Wj.bit
	3+778
	
	
	
	
	9,50

	
	60
	
	RAZEM 
	
	1181,00
	1181,00
	1234,00
	1233,50


Ozn. 
L,P- zjazd lewy, zjazd prawy

g- na drogę gminną

l- na drogę leśną

pol.- na pole

Wj.bit. – wjazd o nawierzchni bitumicznej

TABELA NR 9

	Lp
	km
	Koryto grub.15cm

m2
	Podsypka żwir.-piask.grub. 10cm

m2
	Kostka grub.”6”
	Obrzeże

mb
	

	FURTKI

	m. Szczenurze

str.L

	1
	3+228
	1,60
	1,20
	1,20
	4,50
	

	2
	3+368
	1,70
	1,30
	1,30
	5,00
	

	3
	3+370
	1,70
	1,30
	1,30
	5,00
	

	4
	3+395
	1,70
	1,30
	1,30
	5,00
	

	5
	3+490
	1,30
	0,90
	0,90
	4,00
	

	6
	3+710
	2,40
	1,90
	1,90
	6,00
	

	7
	3+865
	1,40
	1,00
	1,00
	4,00
	

	
	RAZEM LEWA
	11,80
	8,90
	8,90
	33,50
	

	m. Szczenurze

str.P.

	8
	3+843
	1,90
	1,40
	1,40
	5,00
	

	9
	3+935
	2,90
	2,30
	2,30
	7,00
	

	
	RAZEM PRAWA
	4,80
	3,70
	3,70
	12,00
	

	
	Ogółem
	16,60
	12,60
	12,60
	45,50
	


TABELA NR 10

	CHODNIKI 
	Długość x szer
	Powierzchnia [m2]
	Powierzchnia
	Krawężnik wystający [mb[
	Obrzeża

[mb]

	
	233,60x1,25
	292,00
	
	
	

	
	42,70x1,00
	43,00
	
	
	

	
	RAZEM
	335,00-43,00 (zjazdy)
	292,00
	249,00
	249,00


TABELA NR 11

	ROZBIÓRKA  ISTNIEJĄCEGO  CHODNIKA



	od km do km
	Dług. [m]
	Szer. [m]
	Powierzchnia [m2]

	3+412 – 3+513,80
	101,80
	1,55
	157,79

	3+528 – 3+659,80
	131,80
	1,55
	204,29

	3+659,80 –3+702,50
	42,70
	1,20
	51,24

	Razem chodniki
	
	
	413,30

	KRAWĘŻNIKI
	280,00
	
	

	OBRZEŻA
	234,00
	
	


TABELA NR 12

	Frezowanie nawierzchni grub. 4cm



	
	m2

	Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1302G 
	125,00

	Skrzyżowanie z drogą gminną w m. Ulinia
	205,50

	Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1309G
	36,00

	RAZEM 
	366,50








 


