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Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

[bookmark: _Hlk498065405]Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia multimedialnego w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, modernizację  infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie  i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych) 

[bookmark: _Hlk498065694]Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
Część 1 - Dostawa wyposażenia multimedialnego oraz mebli do  PCE w Lęborku
Część 2 - Dostawa wyposażenia multimedialnego do  ZSMI w Lęborku
Część 3 - Dostawa wyposażenia multimedialnego do  ZSGŻiA w Lęborku

Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie powystawowe. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych nieotwieranych i fabrycznie zabezpieczonych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.  Zamawiający nie zezwala na ingerencję w podzespoły i modyfikację sprzętu skonfigurowanego przez producenta przed dostawą. Wymagane podzespoły i wyposażenie muszą być fabrycznie wbudowane przez producenta. 
Dostarczony sprzęt musi zawierać wszystkie części niezbędne do funkcjonowania, uruchomienia i montażu, ponadto elementy w ramach zestawów muszą być ze sobą kompatybilne. Oprogramowanie musi mieć możliwość darmowych aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa. Dostarczone wyposażenie musi być zgodnie z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp. Ponadto musi mieć możliwość dostosowania do pracy dla osób niepełnosprawnych.

[bookmark: _Hlk498066093]W przypadku, gdy użyto nazw własnych, znaków towarowych itp. dla opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. o porównywalnych parametrach lub wyższych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, które mogą korzystać z przedmiotu zamówienia. 
Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi zapewniać racjonalne i efektywne ceny, niezawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych. 

Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
a) nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki.
b) przedmiot zamówienia należy dostarczyć pod wskazany adres, w określonym terminie wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami, w odliczonych ilościach, zgodnie z SIWZ
c) zamówienie obejmuje transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy) i niezbędną do sprawdzenia właściwego działania sprzętu instalację, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie testów działania wyposażenia wraz z jego rozruchem (zgodnie z instrukcjami producenta) oraz przeprowadzeniem instruktażu pod wyznaczonym przez Zamawiającego adresem dostawy (określonym w załączniku nr 1). 
d) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia odpowiednio opakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Razem z przedmiotem zamówienia dostarczy w języku polskim dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi zawierającą wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje, płyty CD wraz z dokumentacją i sterownikami (jeżeli dotyczy) oraz katalogi części zamiennych lub eksploatacyjnych (jeśli będą dostępne).
e) Wykonawca dostarczy oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy dostarczonego wyposażenia. 
f) jeśli dostarczone Wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu lub montażu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru.
g) wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostawy. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie.
h) Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu wstępny harmonogram dostawy z podaniem terminu dostawy i montażu. 
i) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego.
j) dostarczone wyposażenie powinno być kompletne, uruchomione i gotowe do pracy. Gotowość techniczna powinna być poprzedzona testami, uzgodnionymi z Zamawiającym, przeprowadzonymi z użyciem materiałów, narzędzi i programów dobranych oraz dostarczonych przez Wykonawcę. Testy należy przeprowadzić z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, a fakt ten odnotować w protokole odbioru.


Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji producenta określonego w opisie parametrów na poszczególne pozycje wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia (określone w załączniku szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) - minimum 24 miesiące, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego. Długość obowiązującego okresu gwarancji na poszczególne wyposażenie będzie liczona wg złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w formularzu ofertowym. Gwarancja na ww. wyposażenie musi być gwarancją producenta.
b) bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.
c) karty gwarancyjne muszą być dostarczone dla każdego urządzenia osobno. Każdy element zamówienia musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem.
d) warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej).
e) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.
f) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek. Czas reakcji serwisu-do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza Lęborkiem, Wykonawca zapewni :
· odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt
· dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 25 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby 
· w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 25 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi
g) w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę.
h) gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do żądania wymiany Wyposażenia na wolne od wad lub nieodpłatnej jego naprawy. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie gwarancji między innymi do świadczenia nieodpłatnej tj. wliczonej w cenę oferty bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji i naprawy w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania (gwarancja on-site).
i) gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy.
j) w przypadku dwukrotnej awarii tego samego Wyposażenia lub jego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego Wyposażenia lub jego elementu na nowy
k) w okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, które Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymogów co do rodzaju i ilości sprzętu, jak również wymagań technicznych i jakościowych

Minimalne wymagania, parametry i funkcje, jakie ma spełniać wyszczególnione poniżej wyposażenie:

Część 1 - Dostawa wyposażenia multimedialnego oraz mebli do PCE w Lęborku

1. PRACOWNIA KOMUNIKACJI W JĘZYKU OBCYM: system elektroniczny do nauczania języków obcych
	Opis parametru:
	Minimalne wymagania:
	Liczba zestawów

	Pracownia komunikacji w języku obcym: system elektroniczny do nauczania języków obcych
	2

	Jednostka centralna
	Metalowa obudowa rack umieszczona w szafce sprzętowej biurka lektora; wymiary max: 40 cm x 10 cm x 30 cm;
Centralka nie posiada klawiatury  – obsługa tylko z komputera PC (tablicy interaktywnej) za pośrednictwem programu
Min. 4 niezależne wejścia sygnału audio, 2 wyjścia audio – wyjście na głośniki, wyjście nagrywania na komputer (rejestrator, magnetofon), uruchamianie centralki za pomocą przełącznika on/off
Moduł USB do podłączenia komputera
Wbudowany wzmacniacz stereo min 40W Sterowanie mikroprocesorowe
	

	Oprogramowanie
sterujące PC
	Program umożliwiający obsługę pracowni; interface użytkownika z ikonami numerów stanowisk i nazwiskami lub imionami słuchaczy, timer, imienna lista wg numerów stanowisk, źródła dźwięku, regulatory głośności, programowalne przyciski zapamiętujące układ sali program realizuje wszystkie funkcje dostępne w pracowni
	

	Wysokiej jakości słuchawki z mikrofonem

	słuchawki: impedancja  2x32Ω, czułość 110±3dB, częstotliwość 20~20000Hz, maksymalna moc wyjściowa 2x100 mW,
mikrofon:  impedancja  1800Ω, czułość -48±3dB, częstotliwość 30~16000Hz
trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, miękka, elastyczna obudowa, eliminujący szum otoczenia mikrofon kierunkowy na giętkim pałąku, duże nauszniki szczelnie kryjące ucho, wtyczka Jack 6,3mm lub DIN 5 PIN
	

	Głośnik
montowany
w biurko lektora
	2-u drożne głośniki współosiowe, moc max: 80W, impedancja: 4 Ω, pasmo przenoszenia: 100Hz - 20000Hz, czułość: 88 dB 1W/1M
	

	Monitor dotykowy
	Wielkość ekranu: min. 21”, rodzaj wyświetlacza: IPS TFT z podświetleniem W-LED, wielkość plamki: 0.248 mm, jasność: 250 cd/m², kontrast: 1000:1, k¹ty widzenia obrazu: 178° H / 178° V (CR 10:1), naturalna rozdzielczość pracy: 1920 x 1080 @ 60 Hz, sygnał wejściowy: D-Sub, DVI-D, DisplayPort, panel dotykowy – PCT, rozdzielczość dotyku 4096 x 4096 punktów, żywotność przekracza
350 milionów dotknięć na 1 punkt, twardość powierzchni przekracza poziom 7H w skali Mohsa, dokładność < 2mm, temperatura pracy  -20°C do +60°C, wilgotność 10%-90% rozpoznawanie dotyku:
goły palec, siła nacisku <30 g, transparentność >95%, kontroler USB. Obsługa wszystkich funkcji pracowni językowej za pomocą monitora dotykowego podłączonego do komputera stacjonarnego (komputer dostarczany wraz z pracownią).
	

	Dodatkowe akcesoria
	Krzesło uczniowskie – min.16 szt.
Ergonomiczne, na stelażu metalowym malowanym proszkowo wykonanym z profilu kwadratowego 20x20mm nogi zakończone ślizgaczami meblowymi z tworzywa. Oparcie i siedzisko wykonane z profilowanej sklejki bukowej przymocowanej za pomocą nitów.
Stolik uczniowski 2-osobowy – min. 8 szt.
Ergonomiczny, wykonany w całości z płyty meblowej, wiórowej o grubości 18 mm, okleina na obrzeżach grubości 2 mm. 
Kolor drewnopodobny buk/olcha/jesion.    
Wymiary minimalne: długość 1300 mm x głębokość 500 mm x wysokość 760 mm.
Biurko nauczycielskie 2-szafkowe – 1 szt.
> biurko w całości wykonane z płyty meblowej
> okleina grubości 2 mm na obrzeżach blatu
> dwie szafki
> głębokość 650 mm
> tylne wzmocnienie do samej ziemi
> stopki z regulowaną wysokością
	




2. TABLICA MULTIMEDIALNA Z PROJEKTOREM - zestaw interaktywny 

	Opis parametru:
	Minimalne wymagania:
	Liczba zestawów

	Tablica multimedialna
	3




























	Sposób obsługi tablicy
	Palec lub dowolny wskaźnik
	

	Technologia pozycjonowania
	w podczerwieni/optyczna
	

	Przekątna tablicy
	Minimum 82”
	

	Rodzaj powierzchni tablicy
	Magnetyczna, suchościeralna, odporna na uszkodzenia mechaniczne
	

	Komunikacja
	USB
	

	Dodatkowe akcesoria do tablicy
	-Kabel USB i przedłużacz kabla nie mniej niż 5 m i inne niezbędne kable,
-Płyta CD z oprogramowaniem podstawowym w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim
-Zestaw montażowy
	

	Systemy operacyjne
	zainstalowany, funkcjonujący, ze wsparciem technicznym
	

	Projektor
	

	Rozdzielczość ekranu
	min. 1024x768
	

	Jasność lampy projektora
	min.2800 ANSI lum
	

	Kontrast
	min. 3000:1
	

	Żywotność lampy projektora-tryb normalny
	min. 3500h
	

	Dodatkowe akcesoria
	-uchwyt ścienny do projektora
-kabel do projektora min. 10 m
-torba, pilot, kabel d-sub do połączenia z laptopem o długości minimum 5 m
	



3. Platforma edukacyjna OZE 
	Opis parametru:
	Minimalne wymagania:
	Liczba sztuk

	Typ
	Mobilna platforma edukacyjna usytuowana na przyczepce
	1

	Obszar zastosowania
	Pomiar możliwości zastosowanych rozwiązań ekologicznego uzyskiwania energii 
	

	Zastosowane rozwiązania
	- Kolektor słoneczny 
- Powietrzna pompa ciepła
- Generator wiatrowy
- Moduł fotowoltaiczny
	

	Wielkość kolektora słonecznego 
	2m2
	

	Pompa ciepła
	Powietrzna pompa ciepła o mocy 2 kW
	

	Generator wiatrowy 
	Moc generatora 200W
	

	Moduł fotowoltaiczny
	Moc modułu 100W
	

	Typ oświetlenia
	Halogen LED o mocy 5W
	

	Typ przyczepki
	Jednoosiowa
	

	Dodatkowe informacje
	- Umywalka z baterią
- Konstrukcja mocująca
- okablowanie i pozostały sprzęt zapewniający funkcjonowanie
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi 
	



4. PROJEKTOR MULTIMEDIALNY 
	Opis parametru:
	Minimalne wymagania:
	Liczba zestawów

	Projektor z uchwytem
	2 

	Żywotność lampy – tryb normalny
	min. 5000 h
	

	Jasność
	min.  3000 lumenów ANSI
	

	Kontrast
	min. 10000:1
	

	Wymagane wyposażenie
	-uchwyt do projektora
-torba, pilot, kabel d-sub do połączenia z laptopem o długości minimum 5 m
	

	Rodzaj umocowania 
	uchwyt sufitowy 
	

	Konstrukcja
	solidna, dostosowana do zaoferowanego sprzętu
	


Adres dostawy: Powiatowe Centrum Edukacyjnym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork

Część 2 - Dostawa wyposażenia multimedialnego do ZSMI w Lęborku

1. TABLICA MAGNETYCZNA
	Opis parametru:
	Minimalne wymagania:
	Liczba sztuk

	Wymiar tablicy
	170/100
	2

	Kolor
	biały
	

	Rodzaj tablicy
	Suchościeralna, magnetyczna
	

	Rama tablicy
	aluminiowa 
	

	Dodatkowe akcesoria do tablicy
	Zestaw montażowy
	



2. ZESTAW INTERAKTYWNY (TABLICA MULTIMEDIALNA Z PROJEKTOREM)

	Opis parametru:
	Minimalne wymagania:
	Liczba zestawów

	Tablica multimedialna
	3




























	Sposób obsługi tablicy
	Palec lub dowolny wskaźnik
	

	Technologia pozycjonowania
	w podczerwieni/optyczna
	

	Przekątna tablicy
	Minimum 82”
	

	Rodzaj powierzchni tablicy
	Magnetyczna, suchościeralna, odporna na uszkodzenia mechaniczne
	

	Komunikacja
	USB
	

	Dodatkowe akcesoria do tablicy
	-Kabel USB i przedłużacz kabla nie mniej niż 5 m i inne niezbędne kable,
-Płyta CD z oprogramowaniem podstawowym w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim
-Zestaw montażowy
	

	Systemy operacyjne
	zainstalowany, funkcjonujący, ze wsparciem technicznym
	

	Projektor
	

	Rozdzielczość ekranu
	min. 1024x768
	

	Jasność lampy projektora
	min.2800 ANSI lum
	

	Kontrast
	min. 3000:1
	

	Żywotność lampy projektora-tryb normalny
	min. 3500h
	

	Dodatkowe akcesoria
	-uchwyt ścienny do projektora
-kabel do projektora min. 10 m
-torba, pilot, kabel d-sub do połączenia z laptopem o długości minimum 5 m
	



3. WIZUALIZER
	Opis parametru:
	Minimalne wymagania:
	Liczba sztuk

	Matryca
	min. 5 mega pikseli
	1

	Full HD
	min. 1080 pikseli
	

	Zoom
	co najmniej x 12
	

	Wyjścia
	HDMI, VGA, CV, porty USB, mini USB,

	



Adres dostawy: Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork

Część 3 - Dostawa wyposażenia multimedialnego do ZSGŻiA w Lęborku

1. PROJEKTOR MULTIMEDIALNY + EKRAN + UCHWYT DO ZAWIESZANIA
	Opis parametru:
	Minimalne wymagania:
	Liczba zestawów

	PROJEKTOR 
	
3


	Żywotność lampy – tryb normalny
	min. 5000 h
	

	Jasność
	min.  3000 lumenów ANSI
	

	Kontrast
	min. 10000:1
	

	Rozdzielczość
	Full HD (1920 x 1080 )
	

	Wymagane wyposażenie
	wejście D-Sub 15 pin, wyjście D-Sub 15 pin,
Gniazdo RS+232,
HDMI, głośniki, , USB,
Kabel VGA
Kabel zasilający
Pilot
	

	Wymagane wyposażenie
	-uchwyt do projektora
-torba, pilot,
-kabel d-sub do połączenia z laptopem o długości minimum 15 m
	

	Technologia matrycy
	DLP
	

	Głośniki
	TAK
	

	UCHWYT DO PROJEKTORA
	

	Rodzaju mocowania
	uchwyt sufitowy regulowany
	

	Konstrukcja
	Solidna, metalowa, dostosowana do zaoferowanego sprzętu
	

	EKRAN
	

	Rodzaj
	podwieszany, elektryczny ekran projekcyjny do montażu sufitowego lub ściennego
	

	Obudowa
	obudowa metalowa
	

	Powierzchnia
	Biała Mat, dolna belka obciążona
format 4:3
	

	Wymiary ekranu
	Szerokość 240 cm,
wysokość min.180 cm
	


Adres dostawy: Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku, 
ul. Warszawska 17, 84-300 Lębork
[image: listownik-mono-Pomorskie-FE-UMWP-UE-EFSI-RPO2014-2020-2015-stop]
image1.png
Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

URZAD MARSZAtKOWSKI
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

* ¥ %

* 4k

* % %





image2.png
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020




