WYCENIONY  PRZEDMIAR  ROBÓT
KOSZTORYS  OFERTOWY 
Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1322G ul. Syrokomli 

w granicach m. Lęborka 

od km 0+085 do km 0+590 

długości 0,505km 

	Lp
	Opis robót 
	Jm
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość
netto 

PLN

	
	I. Jezdnia 
	
	
	
	

	1
	Frezowanie istniejącej nawierzchni 
	m2
	3 325
	
	

	2
	Oczyszczenie  i skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 

od km 0+085 do km 0+590 ;  505 mb x 6,0m + zjazdy i skrzyżowania 
	m2
	3 440
	
	

	3
	Wyprofilowanie istniejącej jezdni betonem  asfaltowym AC11/W  średni.grub. 5cm  z transportem mieszanki w miejsce wbudowania
	m2
	3 440
	
	

	
	II. Pobocza 
	
	
	
	

	4
	Ścinka poboczy ziemnych średni. grub. 10 cm
	m2
	695
	
	

	5
	Umocnienie poboczy ziemnych klińcem 0/31,5mm śred. grub. 15cm
	m2
	695
	
	

	

	Wartość netto w PLN 
	

	Podatek VAT 23% w PLN
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ w PLN 
	


OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO  słownie: …………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………











…………………….
