WYCENIONY  PRZEDMIAR  ROBÓT
KOSZTORYS  OFERTOWY 
ZADANIE 1.    Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1309G 

odc. Maszewko – Roszczyce 

od km 6+300 do 7+530 długości 1,230km 

	Lp
	Opis robót 
	Jm
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość
netto 

PLN

	1
	Oczyszczenie  i skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 


	m2
	6 150
	
	

	2
	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej  AC11/S  grub.3cm   z transportem mieszanki w miejsce wbudowania 
	m2
	6 150
	
	

	3
	Uzupełnienie poboczy ziemnych humusem przy krawędzi jezdni, obustronnie na szer.0,75m
	m2
	1845
	
	

	

	Wartość netto w PLN 
	

	Podatek VAT 23% w PLN
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ w PLN 
	


OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO  słownie: …………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………











…………………….
